# Постановление Правительства Ярославской области от 31 октября 2016 г. N 1135-п "О нормативах потребления коммунальных услуг по отоплению, водоснабжению и водоотведению и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства области"

С изменениями и дополнениями от:

31 мая 2017 г., 26 октября 2018 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ярославской области от 31 мая 2017 г. N 431-п преамбула настоящего постановления изложена в новой редакции, вступающей в силу с 1 июня 2017 г.

См. текст преамбулы в предыдущей редакции

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме", от 17 декабря 2014 г. N 1380 "О вопросах установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг" Правительство области постановляет:

1. Осуществить поэтапный переход к установлению единых на территории Ярославской области нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению, водоснабжению и водоотведению не позднее 01.01.2020.

2. Утвердить определенные с применением расчетного метода:

2.1. [Нормативы](#sub_1000) потребления коммунальных услуг по холодному, горячему водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях (прилагаются).

2.2. [Нормативы](#sub_2000) потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек (прилагаются).

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ярославской области от 31 мая 2017 г. N 431-п подпункт 2.3 пункта 2 настоящего постановления изложен в новой редакции, вступающей в силу с 1 июня 2017 г.

См. текст подпункта в предыдущей редакции

2.3. [Нормативы](#sub_3000) потребления холодной воды, горячей воды, отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме (прилагаются).

2.4. [Нормативы](#sub_4000) потребления коммунальной услуги по отоплению (прилагаются).

3. Установить, что:

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ярославской области от 31 мая 2017 г. N 431-п в подпункт 3.1 пункта 3 настоящего постановления внесены изменения, вступающие в силу с 1 июня 2017 г.

См. текст подпункта в предыдущей редакции

3.1. Нормативы, указанные в [подпункте 2.3 пункта 2](#sub_23), применяются с 01.06.2017.

Информация об изменениях:

Подпункт 3.2 изменен с 26 октября 2018 г. - Постановление Правительства Ярославской области от 26 октября 2018 г. N 780-п

См. предыдущую редакцию

3.2. Нормативы, указанные в [подпунктах 2.1](#sub_21), [2.2](#sub_22), [2.4 пункта 2](#sub_24), применяются с 01.01.2020, за исключением норматива расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории городского округа города Рыбинска.

Информация об изменениях:

Пункт 3 дополнен подпунктом 3.3 с 26 октября 2018 г. - [Постановление](#sub_33) Правительства Ярославской области от 26 октября 2018 г. N 780-п

3.3. Норматив расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории городского округа города Рыбинска применяется с 01.11.2018.

4. Признать утратившими силу постановления Правительства области:

- от 11.09.2012 N 849-п "О нормативах потребления коммунальных услуг по отоплению, водоснабжению и водоотведению";

- от 17.12.2012 N 1423-п "О внесении изменения в постановление Правительства области от 11.09.2012 N 849-п";

- от 30.05.2013 N 611-п "О внесении изменений в постановление Правительства области от 11.09.2012 N 849-п";

- от 27.06.2014 N 625-п "О внесении изменения в постановление Правительства области от 11.09.2012 N 849-п";

- от 31.12.2014 N 1426-п "О внесении изменений в постановление Правительства области от 11.09.2012 N 849-п";

- от 05.05.2015 N 479-п "О внесении изменений в постановление Правительства области от 11.09.2012 N 849-п";

- от 27.11.2015 N 1282-п "О внесении изменений в постановление Правительства области от 11.09.2012 N 849-п";

- от 22.06.2016 N 705-п "О внесении изменений в постановление Правительства области от 11.09.2012 N 849-п".

Информация об изменениях:

Пункт 5 изменен с 26 октября 2018 г. - Постановление Правительства Ярославской области от 26 октября 2018 г. N 780-п

См. предыдущую редакцию

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области, курирующего вопросы строительства, развития жилищно-коммунального комплекса, энергосбережения, тарифного регулирования и дорожного хозяйства.

6. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель Правительства области | Д.А. Степаненко |

ГАРАНТ:

Настоящие нормативы [применяются](#sub_32) с 1 января 2020 г.

# Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному, горячему водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях(утв. [постановлением](#sub_0) Правительства области от 31 октября 2016 г. N 1135-п)

# 1. Холодное и горячее водоснабжение

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Категория жилых помещений | Единица измерения | Норматив потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению | Норматив потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | куб. метров в месяц на человека | 4,24 | 3,12 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | куб. метров в месяц на человека | 4,29 | 3,17 |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | куб. метров в месяц на человека | 4,33 | 3,23 |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами без душа | куб. метров в месяц на человека | 4,15 | 3,01 |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | куб. метров в месяц на человека | 3,02 | 1,64 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем | куб. метров в месяц на человека | 3,79 | 2,57 |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками | куб. метров в месяц на человека | 2,65 | 1,20 |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, мойками | куб. метров в месяц на человека | 1,18 | 0,54 |
| 9. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | куб. метров в месяц на человека | 7,36 | X |
| 10. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | куб. метров в месяц на человека | 7,46 | X |
| 11. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | куб. метров в месяц на человека | 7,56 | X |
| 12. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами без душа | куб. метров в месяц на человека | 7,16 | X |
| 13. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами | куб. метров в месяц на человека | 6,36 | X |
| 14. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, душами | куб. метров в месяц на человека | 5,65 | X |
| 15. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками | куб. метров в месяц на человека | 3,86 | X |
| 16. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами и мойками | куб. метров в месяц на человека | 3,15 | X |
| 17. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, мойками, ваннами без душа | куб. метров в месяц на человека | 2,52 | X |
| 18. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, мойками, душами, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | куб. метров в месяц на человека | 5,22 | X |
| 19. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, мойками, душами, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | куб. метров в месяц на человека | 5,32 | X |
| 20. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, мойками, душами, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | куб. метров в месяц на человека | 5,42 | X |
| 21. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | куб. метров в месяц на человека | 4,66 | X |
| 22. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, мойками, душами, ваннами без душа | куб. метров в месяц на человека | 5,02 | X |
| 23. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, ваннами без душа | куб. метров в месяц на человека | 3,90 | X |
| 24. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, душами | куб. метров в месяц на человека | 5,60 | X |
| 25. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами | куб. метров в месяц на человека | 3,10 | X |
| 26. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, мойками | куб. метров в месяц на человека | 1,72 | X |
| 27. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами | куб. метров в месяц на человека | 2,39 | X |
| 28. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные раковинами | куб. метров в месяц на человека | 2,39 | X |
| 29. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные мойками | куб. метров в месяц на человека | 1,01 | X |
| 30. | Многоквартирные и жилые дома, дома, использующиеся (использовавшиеся) в качестве общежитий, с водоразборной колонкой | куб. метров в месяц на человека | 0,90 | X |
| 31. | Дома, использующиеся (использовавшиеся) в качестве общежитий, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами без душа | куб. метров в месяц на человека | 3,38 | 2,30 |
| 32. | Дома, использующиеся (использовавшиеся) в качестве общежитий, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами | куб. метров в месяц на человека | 3,02 | 1,86 |
| 33. | Дома, использующиеся (использовавшиеся) в качестве общежитий, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, мойками | куб. метров в месяц на человека | 1,13 | 0,43 |
| 34. | Дома, использующиеся (использовавшиеся) в качестве общежитий, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без водоотведения, оборудованные мойками | куб. метров в месяц на человека | 0,39 | 0,43 |
| 35. | Дома, использующиеся (использовавшиеся) в качестве общежитий, с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами | куб. метров в месяц на человека | 4,88 | X |
| 36. | Дома, использующиеся (использовавшиеся) в качестве общежитий, с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | куб. метров в месяц на человека | 3,98 | X |
| 37. | Дома, использующиеся (использовавшиеся) в качестве общежитий, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками | куб. метров в месяц на человека | 3,18 | X |
| 38. | Дома, использующиеся (использовавшиеся) в качестве общежитий, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, мойками | куб. метров в месяц на человека | 2,44 | X |
| 39. | Дома, использующиеся (использовавшиеся) в качестве общежитий, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, мойками | куб. метров в месяц на человека | 1,56 | X |

Примечание: с учетом положений постановления Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг" под водоотведением следует понимать централизованное и нецентрализованное водоотведение.

# Норматив расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Система горячего водоснабжения | С наружной сетью горячего водоснабжения | Без наружной сети горячего водоснабжения |
| С изолированными стояками, Гкал на 1 куб. м: |
| с полотенцесушителями | 0,062269 | 0,059778 |
| без полотенцесушителей | 0,057287 | 0,054797 |
| С неизолированными стояками, Гкал на 1 куб. м: |
| с полотенцесушителями | 0,067251 | 0,06476 |
| без полотенцесушителей | 0,062269 | 0,059778 |

# 2. Водоотведение

Норматив потребления коммунальной услуги по водоотведению в жилых помещениях определяется исходя из суммы норматива потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению и норматива потребления холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению.

ГАРАНТ:

Настоящие нормативы [применяются](#sub_32) с 1 января 2020 г.

# Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек(утв. [постановлением](#sub_0) Правительства области от 31 октября 2016 г. N 1135-п)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Направление использования коммунального ресурса | Единица измерения | Норматив потребления |
| 1. | Полив[\*](#sub_111) земельного участка (ручным методом): |  |  |
| 1.1. | Засаженного картофелем | куб. метров в месяц на кв. метр | 0,0218 |
| 1.2. | Засаженного овощами | куб. метров в месяц на кв. метр | 0,0253 |
| 1.3. | Засаженного кормовыми корнеплодами | куб. метров в месяц на кв. метр | 0,0257 |
| 2. | Полив[\*](#sub_111) земельного участка (дождевальным методом): |  |  |
| 2.1. | Засаженного картофелем | куб. метров в месяц на кв. метр | 0,0311 |
| 2.2. | Засаженного овощами | куб. метров в месяц на кв. метр | 0,0361 |
| 2.3. | Засаженного кормовыми корне-плодами | куб. метров в месяц на кв. метр | 0,0367 |
| 3. | Водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных |  |  |
| 3.1. | Крупный рогатый скот (телята, молодняк, нетели, быки-производители, мясные коровы) | куб. метров в месяц на голову животного | 1,008 |
| 3.2. | Свиньи | куб. метров в месяц на голову животного | 0,735 |
| 3.3. | Овцы | куб. метров в месяц на голову животного | 0,139 |
| 3.4. | Лошади | куб. метров в месяц на голову животного | 1,939 |
| 3.5. | Козы | куб. метров в месяц на голову животного | 0,056 |
| 3.6. | Птица (куры, утки, индейки, гуси, цесарки) | куб. метров в месяц на голову животного | 0,024 |
| 3.7. | Кролики (самцы, самки, молодняк) | куб. метров в месяц на голову животного | 0,085 |
| 4. | Водоснабжение бань[\*\*](#sub_222), примыкающих к жилому дому и (или) отдельно стоящих на общем с жилым домом земельном участке | куб. метров в месяц на человека | 0,72 |

\* Месяцами поливочного периода для Ярославской области являются июнь, июль, август.

\*\* Для мытья в мыльной с тазами на скамьях и ополаскиванием в душе.

ГАРАНТ:

Настоящие нормативы [применяются](#sub_31) с 1 июня 2017 г

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ярославской области от 31 мая 2017 г. N 431-п настоящие Нормативы изложены в новой редакции, вступающей в силу с 1 июня 2017 г.

См. текст Нормативов в предыдущей редакции

# Нормативы потребления холодной воды, горячей воды, отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме(утв. [постановлением](#sub_0) Правительства области от 31 октября 2016 г. N 1135-п)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Категория многоквартирных домов | Единица измерения[\*](#sub_333) | Этажность | Норматив потребления холодной воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме | Норматив потребления горячей воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме | Норматив отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | куб. метров в месяц на кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | от 1 до 5 | 0,030 | 0,030 | 0,060 |
| от 6 до 9 | 0,020 | 0,020 | 0,040 |
| от 10 до 16 | 0,018 | 0,018 | 0,036 |
| более 16 | 0,017 | 0,017 | 0,034 |
| 2. | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением | куб. метров в месяц на кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | от 1 до 5 | 0,030 | х | 0,030 |
| от 6 до 9 | 0,024 | х | 0,024 |
| от 10 до 16 | 0,019 | х | 0,019 |
| 3. | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | куб. метров в месяц на кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | от 1 до 5 | 0,025 | х | 0,025 |
| 4. | Многоквартирные дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением | куб. метров в месяц на кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | от 1 до 5 | 0,035 | х | 0,035 |
| 5. | Многоквартирные дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | куб. метров в месяц на кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | от 1 до 5 | 0,030 | х | 0,030 |
| 6. | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением без централизованного водоотведения | куб. метров в месяц на кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  | 0,026 | х | х |

\* Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, определяется как суммарная площадь следующих помещений, не являющихся частями квартир многоквартирного дома и предназначенных для обслуживания более одного помещения в многоквартирном доме (согласно сведениям, указанным в паспорте многоквартирного дома): межквартирные лестничные площадки, лестницы, коридоры, тамбуры, холлы, вестибюли, колясочные, помещения охраны (консьержа) в этом многоквартирном доме, не принадлежащие отдельным собственникам.

Примечание: нормативы потребления холодной воды, горячей воды, отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме установлены с применением расчетного метода.

ГАРАНТ:

Настоящие нормативы [применяются](#sub_32) с 1 января 2020 г.

# Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению(утв. постановлением Правительства области от 31 октября 2016 г. N 1135-п)

# 1. Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в многоквартирных и жилых домах

1.1. На территории Брейтовского муниципального района:

|  |  |
| --- | --- |
| Категория многоквартирного (жилого) дома | Норматив потребления (Гкал на 1 кв. м общей площади жилого (нежилого) помещения в месяц отопительного периода) |
| Этажность | Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно (для всех материалов стен) |
| 1 | 0,04950 |
| 2 | 0,04983 |
| 3, 4 | 0,03132 |
| 5 - 9 | 0,02623 |
| Этажность | Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки (для всех материалов стен) |
| 1 | 0,01912 |
| 2 | 0,01799 |
| 3 | 0,01744 |

1.2. На территории Даниловского, Любимского, Первомайского муниципальных районов:

|  |  |
| --- | --- |
| Категория многоквартирного (жилого) дома | Норматив потребления (Гкал на 1 кв. м общей площади жилого (нежилого) помещения в месяц отопительного периода) |
| 1 | 2 |
| Этажность | Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно (для всех материалов стен) |
| 1 | 0,05060 |
| 2 | 0,05095 |
| 3, 4 | 0,03202 |
| 5 - 9 | 0,02682 |
| Этажность | Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки (для всех материалов стен) |
| 1 | 0,01955 |
| 2 | 0,01839 |
| 3 | 0,01783 |
| 4, 5 | 0,01503 |

1.3. На территории городского округа г. Переславля-Залесского и Переславского муниципального района:

|  |  |
| --- | --- |
| Категория многоквартирного (жилого) дома | Норматив потребления (Гкал на 1 кв. м общей площади жилого (нежилого) помещения в месяц отопительного периода) |
| Этажность | Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно (для всех материалов стен) |
| 1 | 0,04858 |
| 2 | 0,04891 |
| 3, 4 | 0,03074 |
| 5 - 9 | 0,02574 |
| 10 | 0,02535 |
| 11 | 0,02704 |
| Этажность | Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки (для всех материалов стен) |
| 1 | 0,01877 |
| 2 | 0,01765 |
| 3 | 0,01711 |
| 4, 5 | 0,01442 |
| 6, 7 | 0,01307 |

1.4. На территории Пошехонского муниципального района:

|  |  |
| --- | --- |
| Категория многоквартирного (жилого) дома | Норматив потребления (Гкал на 1 кв. м общей площади жилого (нежилого) помещения в месяц отопительного периода) |
| Этажность | Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно (для всех материалов стен) |
| 1 | 0,05077 |
| 2 | 0,05111 |
| 3, 4 | 0,03212 |
| Этажность | Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки (для всех материалов стен) |
| 1 | 0,01961 |
| 2 | 0,01845 |
| 3 | 0,01789 |

1.5. На территории Борисоглебского, Гаврилов-Ямского, Ростовского муниципальных районов:

|  |  |
| --- | --- |
| Категория многоквартирного (жилого) дома | Норматив потребления (Гкал на 1 кв. м общей площади жилого (нежилого) помещения в месяц отопительного периода) |
| Этажность | Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно (для всех материалов стен) |
| 1 | 0,04850 |
| 2 | 0,04883 |
| 3, 4 | 0,03069 |
| 5 - 9 | 0,02570 |
| Этажность | Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки (для всех материалов стен) |
| 1 | 0,01874 |
| 2 | 0,01762 |
| 3 | 0,01709 |
| 4, 5 | 0,01440 |
| 6, 7 | 0,01305 |

1.6. На территории Рыбинского муниципального района:

|  |  |
| --- | --- |
| Категория многоквартирного (жилого) дома | Норматив потребления (Гкал на 1 кв. м общей площади жилого (нежилого) помещения в месяц отопительного периода) |
| Этажность | Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно (для всех материалов стен) |
| 1 | 0,04905 |
| 2 | 0,04938 |
| 3, 4 | 0,03104 |
| 5 - 9 | 0,02600 |
| Этажность | Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки (для всех материалов стен) |
| 1 | 0,01895 |
| 2 | 0,01782 |
| 3 | 0,01728 |
| 4, 5 | 0,01456 |

1.7. На территории городского округа г. Рыбинска:

|  |  |
| --- | --- |
| Категория многоквартирного (жилого) дома | Норматив потребления (Гкал на 1 кв. м общей площади жилого (нежилого) помещения в месяц отопительного периода) |
| Этажность | Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно (для всех материалов стен) |
| 1 | 0,05351 |
| 2 | 0,04978 |
| 3, 4 | 0,03364 |
| 5 - 9 | 0,02793 |
| 10 | 0,02779 |
| 12 | 0,02806 |
| 14 | 0,02858 |
| 16 и более | 0,03150 |
| Этажность | Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки (для всех материалов стен) |
| 3 | 0,01680 |
| 4, 5 | 0,01553 |
| 8 | 0,01321 |
| 9 | 0,01380 |
| 10 | 0,01416 |
| 12 и более | 0,01437 |

1.8. На территории Большесельского и Тутаевского муниципальных районов:

|  |  |
| --- | --- |
| Категория многоквартирного (жилого) дома | Норматив потребления (Гкал на 1 кв. м общей площади жилого (нежилого) помещения в месяц отопительного периода) |
| Этажность | Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно (для всех материалов стен) |
| 1 | 0,04993 |
| 2 | 0,05027 |
| 3, 4 | 0,03159 |
| 5 - 9 | 0,02646 |
| Этажность | Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки (для всех материалов стен) |
| 1 | 0,01929 |
| 2 | 0,01814 |
| 3 | 0,01759 |
| 6, 7 | 0,01344 |

1.9. На территории Мышкинского, Некоузского и Угличского муниципальных районов:

|  |  |
| --- | --- |
| Категория многоквартирного (жилого) дома | Норматив потребления (Гкал на 1 кв. м общей площади жилого (нежилого) помещения в месяц отопительного периода) |
| Этажность | Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно (для всех материалов стен) |
| 1 | 0,04805 |
| 2 | 0,04838 |
| 3, 4 | 0,03041 |
| 5 - 9 | 0,02547 |
| Этажность | Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки (для всех материалов стен) |
| 1 | 0,01856 |
| 2 | 0,01746 |
| 3 | 0,01693 |
| 4, 5 | 0,01427 |

1.10. На территории городского округа г. Ярославля, Некрасовского и Ярославского муниципальных районов:

|  |  |
| --- | --- |
| Категория многоквартирного (жилого) дома | Норматив потребления (Гкал на 1 кв. м общей площади жилого (нежилого) помещения в месяц отопительного периода) |
| 1 | 2 |
| Этажность | Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно (для всех материалов стен) |
| 1 | 0,04838 |
| 2 | 0,04871 |
| 3, 4 | 0,03062 |
| 5 - 9 | 0,02564 |
| 10 | 0,02525 |
| 12 | 0,02495 |
| 13 | 0,02598 |
| 14 | 0,02508 |
| 16 и более | 0,02710 |
| Этажность | Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки (для всех материалов стен) |
| 1 | 0,01869 |
| 2 | 0,01758 |
| 3 | 0,01705 |
| 4, 5 | 0,01437 |
| 6, 7 | 0,01302 |
| 9 | 0,01323 |
| 10 | 0,01253 |
| 11 | 0,01294 |
| 12 и более | 0,01321 |

# 2. Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению при использовании надворных построек, расположенных на земельном участке

|  |
| --- |
| (Гкал на кв. м в месяц отопительного периода) |
| N п/п | Наименование муниципального образования области | Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению при использовании надворных построек, расположенных на земельном участке |
| 1. | Брейтовский муниципальный район | 0,01678 |
| 2. | Даниловский, Любимский, Первомайский муниципальные районы | 0,01739 |
| 3. | Городской округ г. Переславль-Залесский, Переславский муниципальный район | 0,01642 |
| 4. | Пошехонский муниципальный район | 0,01761 |
| 5. | Борисоглебский, Гаврилов-Ямский, Ростовский муниципальные районы | 0,01656 |
| 6. | Городской округ г. Рыбинск, Рыбинский муниципальный район | 0,01658 |
| 7. | Большесельский, Тутаевский муниципальные районы | 0,01705 |
| 8. | Мышкинский, Некоузский, Угличский муниципальные районы | 0,01635 |
| 9. | Городской округ г. Ярославль, Некрасовский, Ярославский муниципальные районы | 0,01624 |